|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |
|  | **Firma:** | | | **Betriebsanweisung** | **Datum: 15.06.21** | |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  | **Arbeitsbereich:**  **Greenkeeping, Maschinenführung** | | | **Tätigkeit: Fahr- und Steuertätigkeiten, Maschinenwartung, Beladung** | **Unterschrift:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **BEZEICHNUNG** | | | | | |  |
|  | **Bagger** | | | | | |  |
|  |  |
|  | Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Baggern | | | | | |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile!  ▪ Gefahren durch Lärm!  ▪ Gefahren durch Ganzkörper-Vibrationen!  ▪ Gefahr durch herabfallende angehobene Materialien!  ▪ Gefahren durch Umsturz!  ▪ Gefahr durch hydraulisch bewegte Teile!  ▪ Gefahr durch angehobene Teile beim Aufenthalt im Gefahrenbereich!  ▪ Gefahr durch Beschädigung an in der Erde verlegte Leitungen (z.B. Gas oder Strom)! | | | |  |  |
|  | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | |  |
|  |  | **Kopfschutz:**  **Fußschutz:**  **Gehörschutz:**  **Handschutz:** | | Schutzhelm tragen!  Sicherheitsschuhe tragen!  Bei mehr als 80 dB(A): Gehörschutz tragen!  Bei Arbeiten an der Maschine: Schutzhandschuhe tragen! | |  |  |
| **Verhaltensweise:**  ▪ Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen (über 18 Jahren) mit gültiger Fahrerlaubnis, die  vom Unternehmer beauftragt sind, bedient werden!  ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet  werden!  ▪ Nur Arbeiten wenn keine Personen sich im Gefahrenbereich befinden!  ▪ Sicherheitsabstand zu festen Bauteilen einhalten!  ▪ Bei ungenügender Sicht: Einweiser einsetzten!  ▪ Rückwärts absteigen! Nicht Abspringen!  ▪ Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist untersagt!  ▪ Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern!  ▪ Bei Erdarbeiten auf in der Erde verlegte Leitungen achten (Leitungspläne einsehen)!  ▪ Intakte, geprüfte und zugelassene Anschlagmittel verwenden!  ▪ Feuerlöscher (min. 6 kg) mitführen!  ▪ Beim Betanken nicht rauchen! | | | |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | |  |
|  |  | **Brand:**  **Störung:** | ▪ Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr!  ▪ Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen!  ▪ Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen  und abwarten bis Motor im Stillstand ist! | | |  |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!  ▪ Rettungswagen/Arzt rufen!  ▪ Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!  Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. | | | |  |  |
|  | **INSTANDHALTUNG** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!  ▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!  ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!  ▪ Sachkundigen Prüfung einmal im Jahr! Prüfbuch führen! | | | |  |  |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!  ▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis! | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |