|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Firma:** | **Betriebsanweisung** | **Datum: 15.06.21** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Arbeitsbereich:****Greenkeeping, Maschinenführung** | **Tätigkeit: Fahr- und Steuertätigkeiten, Maschinenwartung, Beladung** | **Unterschrift:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **BEZEICHNUNG** |   |
|   | **Bagger** |   |
|   |   |
|   | Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Baggern |   |
|   | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |   |
|   |  | ▪ Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile!▪ Gefahren durch Lärm! ▪ Gefahren durch Ganzkörper-Vibrationen!▪ Gefahr durch herabfallende angehobene Materialien!▪ Gefahren durch Umsturz!▪ Gefahr durch hydraulisch bewegte Teile!▪ Gefahr durch angehobene Teile beim Aufenthalt im Gefahrenbereich!▪ Gefahr durch Beschädigung an in der Erde verlegte Leitungen (z.B. Gas oder Strom)! |  |   |
|   | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |   |
|   |  | **Kopfschutz:****Fußschutz:****Gehörschutz:****Handschutz:** | Schutzhelm tragen!Sicherheitsschuhe tragen!Bei mehr als 80 dB(A): Gehörschutz tragen!Bei Arbeiten an der Maschine: Schutzhandschuhe tragen! |  |   |
| **Verhaltensweise:**▪ Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen (über 18 Jahren) mit gültiger Fahrerlaubnis, die  vom Unternehmer beauftragt sind, bedient werden!▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet  werden!▪ Nur Arbeiten wenn keine Personen sich im Gefahrenbereich befinden!▪ Sicherheitsabstand zu festen Bauteilen einhalten!▪ Bei ungenügender Sicht: Einweiser einsetzten!▪ Rückwärts absteigen! Nicht Abspringen!▪ Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist untersagt!▪ Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern!▪ Bei Erdarbeiten auf in der Erde verlegte Leitungen achten (Leitungspläne einsehen)! ▪ Intakte, geprüfte und zugelassene Anschlagmittel verwenden!▪ Feuerlöscher (min. 6 kg) mitführen!▪ Beim Betanken nicht rauchen!  |
|   | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |   |
|   |  | **Brand:****Störung:** | ▪ Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr!▪ Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen!▪ Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen  und abwarten bis Motor im Stillstand ist! |  |   |
|   | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** |   |
|   |  | ▪ Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!▪ Rettungswagen/Arzt rufen!▪ Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |   |
|   | **INSTANDHALTUNG** |   |
|   |  | ▪ Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!▪ Sachkundigen Prüfung einmal im Jahr! Prüfbuch führen! |  |   |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis! |  |  |
|   |       |  |