|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |
|  | **Firma:** | | **Betriebsanweisung** | **Datum: 15.06.21** | |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  | **Arbeitsbereich: Greenkeeping, Maschinenführung** | | **Tätigkeit: Arbeiten im Freien und in der Werkstatt** | **Unterschrift:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **BEZEICHNUNG** | | | | |  |
|  | **Elektrische Handwerkzeuge** | | | | |  |
|  |  |
|  | Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit elektrischen Handwerkzeugen | | | | |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | |  |
|  |  | ▪ Gefahren durch elektrischen Stromschlag!  ▪ Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug oder Werkstück!  ▪ Gefahren durch Erfassung von Kleidung und Haaren!  ▪ Gefahren durch Lärm!  ▪ Gefahren durch Hand-Arm-Vibrationen! | | |  |  |
|  | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | |  |
|  |  | **Gehörschutz:**  **Augenschutz:**  **Körperschutz:**  **Fußschutz:** | Gehörschutz bei Arbeiten über 80dB(A) tragen!  Schutzbrille tragen!  Geeignete enganliegende Arbeitskleidung tragen  Sicherheitsschuhe benutzen! | |  |  |
| **Verhaltensweise:**  ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!  ▪ Beim Werkzeugwechsel: Netzstecker ziehen!  ▪ Nur zugelassene Werkzeuge in elektrischen Handwerkzeugen benutzen!  ▪ Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden!  ▪ Anschlussleitungen vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen!  ▪ Schutzeinrichtungen vor Gebrauch auf Vollständigkeit und Funktion überprüfen!  ▪ Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren!  ▪ Elektrische Handwerkzeuge bei sicherem Stand und mit beiden Händen führen!  ▪ Elektrische Handwerkzeuge nur über mit FI-Schalter (30mA) abgesichertes Stromnetz benutzen!  ▪ Bei langen Haaren: Haarnetz benutzen!  ▪ Bei der Benutzung von Bohrmaschinen keine Handschuhe verwenden! | | |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | |  |
|  |  | ▪ Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen!  ▪ Schäden an elektrischen Leitungen und Bauteilen von Fachkraft instand setzen lassen! | | |  |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** | | | | |  |
|  |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!  Rettungswagen/Arzt rufen!  Vorgesetzten benachrichtigen!  Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. | | |  |  |
|  | **INSTANDHALTUNG** | | | | |  |
|  |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!  ▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!  ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!  ▪ Elektrische Handgeräte sind jährlich auf ordnungsgemäßen Zustand von einer Elektrofachkraft  zu prüfen (Prüfbuch führen)! | | |  |  |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** | | | | |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!  ▪ Ggf. arbeitsrechtliche Folgen | | |  |  |
|  |  | | | | |  |