**Betriebsanweisung** Betrieb:

Bereich:

Tätigkeit

Datum:

# Gelenkwelle

## Gefahren für Mensch und Umwelt

* Schwerste Verletzungen durch Aufwickeln.
* Quetschungen bei der Montage der Gelenkwelle an Antriebsgerät.
* Verletzungen durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

* Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
* Vor Arbeitsbeginn sind Gelenkwellen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.
* Die Bedienungsanleitungen der verwendeten Maschinen und Geräte sind zu beachten.
* Der Gelenkwellenschutz ist gegen Verdrehen zu sichern.
* Die Kreuzgelenke sind übergreifend abzudecken.
* Überlast- und Freilaufkupplungen sind geräteseitig anzubringen.
* Abgekoppelte Gelenkwellen müssen mit Hilfe der vorgesehenen Einrichtungen aufgehängt

oder abgestützt werden.

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

* Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen.
* Zur Beseitigung von Störungen den Zapfwellenantrieb abstellen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau .......................... Notruf: 112

* Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.
* Rettungswagen/Arzt rufen.
* Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### Instandhaltung

* Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen.
* Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigten Personen) durchführen lassen.
* Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und ausgeschaltetem Werkzeugantrieb durchführen. Handschutz verwenden.



