|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung**  *Gerüste und fahrbare Arbeitsbühnen*  **1. Anwendungsbereich** |
| **Betrieb:**  **Arbeitsbereich: Haustechnik, Lager, Werkstatt** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Anwendungsbereich** | | |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Gerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen. |  |
| **2. Gefahren für Mensch und Umwelt** | | |
|  | * Bei unsachgemäßem Handhaben, Aufstellen von Gerüsten bei starken Wind besteht die Gefahr von Absturz von Gerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen. |  |
| **3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | |
|  | * Arbeitsplätze auf Gerüsten nur über dafür vorgesehene Zugänge betreten oder verlassen * Nicht auf Gerüstbeläge abspringen oder abwerfen. * Ab 1m Arbeitshöhe, bei Bauarbeiten ab 2m, dreiteiliger Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett * Bei Arbeitsplätzen an und über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann, z.B. Silo, immer Absturzsicherungen anlegen * Nach außergewöhnlichen Einwirkungen (z.B. Sturm) Gerüst überprüfen. * Fahrbare Arbeitsbühnen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern * Während des Verfahrens keine Personen auf fahrbaren Arbeitsbühnen * Aufbau ausschließlich durch Fachfirmen * Fahrbare Arbeitsbühnen mittels Aufbau- und Gebrauchsanweisung aufbauen und benutzen. * Feste Gerüste erst nach schriftlicher Freigabe durch Ersteller (Gerüstbauer) betreten |  |
| **4. Verhalten bei Störungen** | | |
|  | * Bei festgestellten Mängeln Arbeiten unverzüglich einstellen * Gerüst gegen Benutzung sichern, und den nächsten Vorgesetzten benachrichtigen |  |
| **5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe** | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden |  |
| **6. Instandhaltung; Entsorgung** | | |
|  | * Arbeitsverantwortlicher überprüft Gerüst arbeitstäglich vor Benutzung auf augenfällige Mängel und gibt es zur Benutzung frei. * Werden Mängel festgestellt, sind diese dem Gerüstersteller anzuzeigen. * Gerüst darf bis zu deren Beseitigung nicht benutzt werden. * Gerüst darf nur vom Gerüstersteller verändert werden. |  |

Datum: