|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BETRIEBSANWEISUNG** | **Hochdruckreiniger** |
|  |  |
| **Arbeitsbereich:** | Greenkeeping | **Verwendung/Tätigkeit:** | Umgang mit Hochdruckreiniger |
| **Anwendungsbereich** |
| **Hochdruckreiniger** |
| **Gefahr für Mensch und Umwelt** |
|  | Gefahr von schweren Verletzungen durch die Schneidwirkung des HochdruckstrahlesGefahr durch den Rückstoß, z.B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand!Gefahren durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit aus beschädigten Schlauchleitungen!Gefahr durch der Flüssigkeit beigemengte Arbeitsstoffe!Gefahr durch heiße Teile des Geräts bzw. heiße Druckflüssigkeit oder heißen Sprühnebel!Gefahr durch gesundheitsschädliche bzw. brennbare Sprühnebel!Gefahr bei Arbeiten im Bereich elektrischer Anlagen und Betriebsmittel!Gefahr durch Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren!Gefahren durch Lärm!  |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|  | **Augenschutz:** Gesichtsschutz tragen!**Fußschutz:** Sicherheitsstiefel tragen!**Atemschutz:** Nach verwendetem Arbeitsstoff auswählen!**Gehörschutz:** Bei mehr als 80 dB(A): Gehörschutz tragen!**Körperschutz:** Geeignete Arbeitskleidung tragen!**Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen! |  |
|  | **Verhaltensregeln:** Benutzung nur durch unterwiesenes Personal!Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen prüfen!Nur unbeschädigte Schlauchleitungen verwenden!Den zulässigen Betriebsdruck des Schlauches einhalten!Schlauchleitungen nicht einklemmen und über scharfe Kanten ziehen!Schlingen-, Zug- oder Biegebeanspruchung des Schlauches vermeiden!Geräte nicht an Schlauchleitung weiterziehen!Elektrisch betriebene Hochdruckreiniger nur an mit FI-Schalter gesicherter Steckdose betreiben!Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebes nicht festsetzten!Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern!Bei Verwendung von Arbeitsstoffen die Betriebs- und Gebrauchsanweisung der Arbeitsstoffe beachten!Es darf nicht von Leitern aus gearbeitet werden!Hochdruckstrahl nie auf Personen richten! |
| **Verhalten bei Störungen** |
|  | Bei Störungen Maschine stillsetzen und Vorgesetzten informieren. |
| **Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe** |
| Erste Hilfe.gif | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!Rettungswagen/Arzt rufen!Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!**Wichtige Rufnummern:** **Feuerwehr: 112 Rettungsleitstelle: 112** **Ersthelfer:** siehe Aushänge  |
| **Instandhaltung** |
|  | Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!Bei Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten Gerät ausschalten, drucklos machen und Wasserzufuhr sperren! Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |
|  |