|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Firma:** | **Betriebsanweisung** | **Datum:** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Arbeitsbereich:****Maschinenführung, Lager, Werkstatt, Greenkeeping** | **Tätigkeit: Lade- und Transportarbeiten** | **Unterschrift:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **BEZEICHNUNG** |   |
|   | **Hoflader** |   |
|   |   |
|   | **Lade- und Transportarbeiten** |   |
|   | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |   |
|   |  | ▪ Gefahr durch Umstürzen ▪ Gefahr durch Überfahren▪ Gefahr durch herabfallende Gegenstände (insbesondere Großballen)▪ Gefahr durch Ausrutschen beim Auf- und Absteigen▪ Gefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl▪ Gefahr durch Aufenthalt im Gefahrenbereich  |  |   |
|   | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |   |
|   |  | **Fußschutz:****Gehörschutz:** | Sicherheitsschuhe tragen!Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen! |  |   |
| **Verhaltensweise:**▪ Bedienung nur durch zuverlässige, unterwiesene und vom Unternehmer beauftragte Personen▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden!▪ **Vor** dem Einsatz kontrollieren: Betriebs- und Feststellbremse, Arbeitswerkzeuge, Lenkung, Hydraulik, Hubeinrichtung, Beleuchtung und Warneinrichtung▪.▪ **Während** des Einsatzes: Zustand und Tragfähigkeit der Fahrbahn beachten, Last in tiefster Stellung ▪ transportieren, erhöhte Kippgefahr bei vollem Lenkeinschlag und angehobener Last beachten, mit angemessener Geschwindigkeit fahren.▪ **Abstellen** des Fahrzeugs: Hubeinrichtung absenken, Feststellbremse betätigen, Schlüssel abziehen.▪ Nicht im Gefahrenbereich aufhalten.▪ Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist verboten!▪ Bei ungenügender Sicht Einweiser einsetzen.▪ Zum Stapeln und Entstapeln von Großballen nur Fahrzeuge mit Fahrerschutzdach oder Kabine verwenden.▪ Klappbare Schutzeinrichtungen in Schutzstellung bringen.▪ Fahrerrückhaltesystem (Gurt)bei jeder Fahrt verwenden.▪ Beim Betanken nicht rauchen! |
|   | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |   |
|   |  | **Brand:****Störung:** | ▪ Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr!▪ Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen!▪ Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel abziehen und abwarten bis Motor im Stillstand ist, Lastaufnahme absenken!▪ Erst nach Beseitigung der Störung durch unterwiesenes Personal weiterarbeiten! |  |   |
|   | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** |   |
|   |  | ▪ Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!▪ Rettungswagen/Arzt rufen!▪ Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |   |
|   | **INSTANDHALTUNG** |   |
|   |  | ▪ Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine kontrollieren!▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!▪ Reparaturen nur durch unterwiesenes Personal durchführen lassen! |  |   |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!▪ ggf. arbeitsrechtliche Folgen |  |  |
|   |       |  |