|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BETRIEBSANWEISUNG** | **Leiter** |
|  |  |
| **Arbeitsbereich:** | Werkstatt, Greenkeeping | **Verwendung/Tätigkeit:** | Umgang mit Leitern |
| **Anwendungsbereich** |
| **Leiter** |
| **Gefahr für Mensch und Umwelt** |
|  | Gefahren durch Sturz von der LeiterGefahr der Umstürze der LeiterGefahr des LeiterbruchesGefahr eines Kontaktes mit stromführenden Teilen oder Leitungen |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|  | **Fußschutz:** Sicherheitsschuhe tragen!**Verhaltensregeln:** Betriebsanleitung (Aufbauanleitung des Herstellers, Piktogramme auf dem Leiterholm) beachten.Leiter vor jedem Einsatz auf ihren betriebssicheren Zustand prüfen (Sichtkontrolle).Defekte Leiter der Weiterbenutzung (auf geeignete Weise) entziehen.Beim Begehen einer Leiter rutschfestes Schuhwerk tragen.Leiter bestimmungsgemäß (von Stehleiter nicht auf höher gelegene Flächen übersteigen) benutzen.Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleiter den Anstellwinkel beachten (68° bis 75°, Ellenbogenprobe).Leiterkopf gegen Umfallen oder Wegrutschen sichern (anbinden) oder Leitersicherungshaken einhängen.Leiter mit Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern.Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen Sicherheitsabstand einhalten.Beim Aufstellen einer Leiter auf weichem Untergrund werden Hilfsmittel wie Leiterspitzen o. ä. verwendet.Beim Aufstellen einer Leiter auf unebenem Untergrund werden Traversen verwendet.Eine Anlegeleiter überragt die zu besteigende Höhe um mindestens 1 Meter.Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz.Beim Arbeiten von der Leiter wird seitliches Hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermieden. |
| **Verhalten bei Störungen** |
|  | Maschine sofort ausschalten!Beim Beseitigen von Störungen abwarten bis Schleifkörper vollständig zum Stillstand gekommen ist!Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! |
| **Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe** |
| Erste Hilfe.gif | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!Rettungswagen/Arzt rufen!Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!**Wichtige Rufnummern:** **Feuerwehr: 112 Rettungsleitstelle: 112** **Ersthelfer:** siehe Aushänge  |
| **Instandhaltung** |
|  | Leitern werden nur mit Originalersatzteilen repariert.Leitern werden so gelagert, dass sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind.Holzleitern werden nicht mit deckenden Anstrichen versehen.Es wird ein Leiterprüfbuch geführt. |
|  |