**Betriebsanweisung** Betrieb:

Bereich: Greenkeeping

Tätigkeit: Arbeiten mit Mähmaschinen

# Mäharbeiten

## Gefahren für Mensch und Umwelt

* Weggeschleuderte Fremdkörper können Personen verletzen.
* Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.
* Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile.
* Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube.
* Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

* Die Unfallverhütungsvorschrift 3.1 und die Bedienungsanleitung beachten.
* Die Mähgeräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
* Bei Mäharbeiten sind Sicherheitsschuhe und ggf. Gehörschutz zu tragen.
* Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen!
* Beim Mähen immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand (Herstellerangaben

beachten!) zu anderen Personen einhalten.

* Fremdkörper auf der zu mähenden Fläche sind vorher zu entfernen.
* An Böschungen immer quer zum Hang mähen. Bei Abrutschgefahr wird der Mäher

durch eine 2. Person mit einem Seil gesichert, evtl. Steigeisen tragen.

* Bei Verstopfungen zunächst den Motor abstellen und warten bis das Schneidwerkzeug

zum Stillstand gekommen ist.

* Die Einstellung der Schnitthöhe darf nur bei Stillstand der Werkzeuge erfolgen.
* Außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten.
* Mähgeräte dürfen nur transportiert werden, wenn der Motor ausgeschaltet und das

Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. Auf ausreichende Ladungssicherung achten!

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

* Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten.
* Vor Arbeiten am Schneidwerkzeug erst den Zündkerzenstecker abziehen.

### 

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau .......................... Notruf: 112

* Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.
* Rettungswagen/Arzt rufen.
* Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### 

### Instandhaltung

* Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
* Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.
* Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.

Datum:





