**Betriebsanweisung** Betrieb:

Bereich:

Tätigkeit:

Datum:

# Arbeiten mit der Motorsäge

## Gefahren für Mensch und Umwelt

* Schnittverletzung bei Kontakt mit der Schneidgarnitur (Für den Motorsägenführer und die Hilfsperson).
* Verletzungsgefahr durch mitgerissene Holzstücke, -späne und Fremdkörper sowie herabfallende Ast- und Stammteile.
* Verbrennungen durch heiße Maschinenteile (z. B. Kette, Schiene, Schalldämpfer).
* Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Witterungseinflüsse.
* Austretende Öle und Kraftstoffe gefährden die Umwelt.
* Absturzgefahr bei erhöht liegendem Arbeitsplatz.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

* Die Unfallverhütungsvorschriften und die Bedienungsanleitung des Herstellers werden beachtet und

befolgt.

* Fachkundenachweis (Lehrgang AS-Baum I und Lehrgang AS-Baum II) für die beiden Bedienpersonen.
* Die Beteiligten sind arbeitsmedizinisch untersucht (H9 bzw. G 20/ G 41).
* Persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schutzhand-

schuhe mit Schnittschutzeinlage, Schnittschutzhose, Schnittschutzjacke, Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage.

* Vor Arbeitsbeginn die Motorsäge auf betriebssicheren Zustand prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung).
* Durch geeignete Arbeitsweise, z. B. Maschinenhaltung, Schnitttechnik, Korbstellung und Benutzung

von Hilfsmitteln ist eine Gefährdung der Hilfsperson auszuschließen.

* Bei Hilfsarbeiten ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Schnittbereich der Motorsäge

einzuhalten.

* Beim Starten der Motorsäge ist die Kettenbremse einzurasten.
* Die Motorsäge ist mit beiden Händen zu führen.
* Die Arbeiten dürfen nur von tauglichen, fachkundigen und unterwiesenen Personen durchgeführt

werden.

* Motorsägenarbeiten in der Nähe von Strassen, Bahnlinien, Gewässern und Stromleitungen erfordern

besondere Vorsicht und die Einhaltung spezieller Anforderungen.

* Für das Arbeitsverfahren liegt eine personenbezogene Ausnahmegenehmigung der

Gartenbau-Berufsgenossenschaft vor.

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

* Motor ausschalten und Kettenbremse einlegen.
* Arbeitskorb aus dem Gefahrenbereich schwenken, ggf. Notablass betätigen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau .......................... Notruf: 112



* Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.
* Rettungswagen/Arzt rufen.
* Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### Instandhaltung

* Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Herstellers (Motorsäge/Hubarbeitsbühne) beachten und befolgen.
* Vor Gebrauch Sicht- und Funktionsprüfung durchführen.
* Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen.
* Reparaturen an der Motorsäge werden nur von befähigten Personen durchgeführt.









