|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Firma:** | **Betriebsanweisung** | **Datum:** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Arbeitsbereich:** | **Tätigkeit:** | **Unterschrift:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **BEZEICHNUNG** |   |
|   | **Schleifbock** |   |
|   |   |
|   | Arbeiten am Schleifbock |   |
|   | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |   |
|   |  | ▪ Gefahren durch beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft!▪ Gefahren durch Schleifsteinscheibenbruch durch unsachgemäßes Handhaben der Maschine!▪ Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material!▪ Gefahren durch Lärm!▪ Gefahren durch Hand-Körpervibrationen!▪ Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material!▪ Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke!  |  |   |
|   | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |   |
|   |  | **Gehörschutz:****Körperschutz:****Fußschutz:** | Gehörschutz verwenden!Geeignete Arbeitskleidung tragen!Sicherheitsschuhe tragen! |  |   |
| **Verhaltensweise:**▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!▪ Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit prüfen!▪ Schleifkörper nur von zuverlässigen und erfahrenen Personen aufspannen lassen!▪ Schleifkörper vorm Aufspannen mittels Klangprobe testen und nach Aufspannen Probelauf  durchführen (Sicherheitsabstand einhalten)!▪ Beim Aufspannen der Schleifkörper zugehörigen Spannflansch mit elastischen Zwischenlagen  verwenden!▪ Im Umfeld der Maschine keine brennbaren Stoffe oder Materialien aufbewahren! ▪ Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten!▪ Keine dritten Personen im Gefahrenbereich der Maschine zulassen!▪ Werkstückauflage und Schutzhaube müssen regelmäßig nachjustiert werden (Abstand  zwischen Schleifscheibe und Werkstück max. 3mm, Abstand zwischen Schleifscheibe und  Schutzhaube max. 5 mm)!▪ Eingeschliffene Rillen im Schleifkörper nur mit hierfür vorgesehenem Werkzeug abziehen! |
|   | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |   |
|   |  | ▪ Maschine sofort ausschalten!▪ Beim Beseitigen von Störungen abwarten bis Schleifkörper vollständig zum Stillstand  gekommen ist!▪ Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! |  |   |
|   | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** |   |
|   |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!Rettungswagen/Arzt rufen!Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |   |
|   | **INSTANDHALTUNG** |   |
|   |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!▪ Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine und stehenden  Schleifkörper!▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |   |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!▪ Ggf. Arbeitsrechtliche Folgen |  |  |
|   |       |  |