|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |
|  | **Firma:** | | **Betriebsanweisung** | | **Datum:** | |  |
|  |  |
|  |  | |  |
|  | **Arbeitsbereich:** | | **Tätigkeit:** | | **Unterschrift:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **BEZEICHNUNG** | | | | | |  |
|  | **Schleifbock** | | | | | |  |
|  |  |
|  | Arbeiten am Schleifbock | | | | | |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Gefahren durch beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft!  ▪ Gefahren durch Schleifsteinscheibenbruch durch unsachgemäßes Handhaben der Maschine!  ▪ Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material!  ▪ Gefahren durch Lärm!  ▪ Gefahren durch Hand-Körpervibrationen!  ▪ Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material!  ▪ Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke! | | | |  |  |
|  | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | |  |
|  |  | **Gehörschutz:**  **Körperschutz:**  **Fußschutz:** | | Gehörschutz verwenden!  Geeignete Arbeitskleidung tragen!  Sicherheitsschuhe tragen! | |  |  |
| **Verhaltensweise:**  ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!  ▪ Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit prüfen!  ▪ Schleifkörper nur von zuverlässigen und erfahrenen Personen aufspannen lassen!  ▪ Schleifkörper vorm Aufspannen mittels Klangprobe testen und nach Aufspannen Probelauf  durchführen (Sicherheitsabstand einhalten)!  ▪ Beim Aufspannen der Schleifkörper zugehörigen Spannflansch mit elastischen Zwischenlagen  verwenden!  ▪ Im Umfeld der Maschine keine brennbaren Stoffe oder Materialien aufbewahren!  ▪ Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten!  ▪ Keine dritten Personen im Gefahrenbereich der Maschine zulassen!  ▪ Werkstückauflage und Schutzhaube müssen regelmäßig nachjustiert werden (Abstand  zwischen Schleifscheibe und Werkstück max. 3mm, Abstand zwischen Schleifscheibe und  Schutzhaube max. 5 mm)!  ▪ Eingeschliffene Rillen im Schleifkörper nur mit hierfür vorgesehenem Werkzeug abziehen! | | | |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Maschine sofort ausschalten!  ▪ Beim Beseitigen von Störungen abwarten bis Schleifkörper vollständig zum Stillstand  gekommen ist!  ▪ Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! | | | |  |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** | | | | | |  |
|  |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!  Rettungswagen/Arzt rufen!  Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!  Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. | | | |  |  |
|  | **INSTANDHALTUNG** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!  ▪ Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine und stehenden  Schleifkörper!  ▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!  ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! | | | |  |  |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!  ▪ Ggf. Arbeitsrechtliche Folgen | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |