|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |
|  | **Betrieb:** | | **Betriebsanweisung** | | **Datum:** | |  |
|  |  |
|  |  | |  |
|  | **Arbeitsbereich:** | | **Tätigkeit:** | |  | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **BEZEICHNUNG** | | | | | |  |
|  | **Tisch- und Ständerbohrmaschine** | | | | | |  |
|  |  |
|  | Allgemeine Betriebsanweisung für das Arbeiten an stationären Bohrmaschinen | | | | | |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Gefahren durch Schnittverletzung durch Späne!  ▪ Gefahren durch Umgang mit Kühl- und Schmierstoffen!  ▪ Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material!  ▪ Gefahren durch Lärm!  ▪ Gefahren durch um herumschleudernde Werkstücke!  ▪ Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material!  ▪ Gefahr durch Erfassen von Kleidung oder Haaren!  ▪ Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke! | | | |  |  |
|  | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | |  |
|  |  | **Gehörschutz:**  **Körperschutz:**  **Fußschutz:**  **Augenschutz** | | Gehörschutz verwenden!  Enganliegende Arbeitskleidung tragen!  Sicherheitsschuhe tragen!  Schutzbrille tragen! | |  |  |
| **Verhaltensweise:**  ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!  ▪ Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit prüfen!  ▪ Werkstück einspannen und am Anschlag anlegen!  ▪ Bohrer und Werkstückwechsel nur bei abgeschalteter Maschine!  ▪ Späne mit Spanhaken oder Besen entfernen!  ▪ Bei langen Haaren: Haarnetz oder Mütze tragen!!  ▪ Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten!  ▪ Keine Handschuhe bei Bohrarbeiten tragen!  ▪ Umgebung nicht mit Kühlflüssigkeit benetzen!  ▪ Maschine nach Abschluss der Arbeit reinigen und Späne im Spänebehälter entsorgen! | | | |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Maschine sofort ausschalten!  ▪ Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! | | | |  |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** | | | | | |  |
|  |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!  Rettungswagen/Arzt rufen!  Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!  Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. | | | |  |  |
|  | **INSTANDHALTUNG** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!  ▪ Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine!  ▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!  ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! | | | |  |  |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!  ▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis! | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |