|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Betrieb:** | **Betriebsanweisung** | **Datum:** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Arbeitsbereich:** | **Tätigkeit:** |  |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **BEZEICHNUNG** |   |
|   | **Tisch- und Ständerbohrmaschine** |   |
|   |   |
|   | Allgemeine Betriebsanweisung für das Arbeiten an stationären Bohrmaschinen |   |
|   | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |   |
|   |  | ▪ Gefahren durch Schnittverletzung durch Späne!▪ Gefahren durch Umgang mit Kühl- und Schmierstoffen!▪ Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material!▪ Gefahren durch Lärm!▪ Gefahren durch um herumschleudernde Werkstücke!▪ Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material!▪ Gefahr durch Erfassen von Kleidung oder Haaren!▪ Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke!  |  |   |
|   | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |   |
|   |  | **Gehörschutz:****Körperschutz:****Fußschutz:****Augenschutz** | Gehörschutz verwenden!Enganliegende Arbeitskleidung tragen!Sicherheitsschuhe tragen!Schutzbrille tragen! |  |   |
| **Verhaltensweise:**▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!▪ Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit prüfen!▪ Werkstück einspannen und am Anschlag anlegen!▪ Bohrer und Werkstückwechsel nur bei abgeschalteter Maschine!▪ Späne mit Spanhaken oder Besen entfernen!▪ Bei langen Haaren: Haarnetz oder Mütze tragen!! ▪ Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten!▪ Keine Handschuhe bei Bohrarbeiten tragen!▪ Umgebung nicht mit Kühlflüssigkeit benetzen!▪ Maschine nach Abschluss der Arbeit reinigen und Späne im Spänebehälter entsorgen!   |
|   | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |   |
|   |  | ▪ Maschine sofort ausschalten!▪ Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! |  |   |
|   | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** |   |
|   |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!Rettungswagen/Arzt rufen!Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |   |
|   | **INSTANDHALTUNG** |   |
|   |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!▪ Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine!▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |   |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis! |  |  |
|   |       |  |