|  |  |
| --- | --- |
| Betriebsanweisung | Datum: *06/21* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:****Bereich:** Greenkeeping/ Haustechnik**Tätigkeit:** Werkstatt/ Außenbereich | **Datum:** |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
|  | Propan Gas |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| hochentzündlich | * Hochentzündlich.
* Wiederholte oder langanhaltende Umgang kann zu Übelkeit,
* Benommenheit, Kopfschmerzen führen.
* Gefahr von Erfrierungen durch flüssiges Produkt.
 |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| * Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
 |
| * Hautkontakt vermeiden
 |
| * Von Zündquellen fernhalten.
 |
| * Schutzbrille oder Gesichtsschutz bei Spritzgefahr verwenden.
 |

Notruf: |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
|  | * Das Produkt ist brennbar. Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden.
* Löschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde zum Löschen verwenden.
* Nicht mit scharfem Wasserstrahl löschen.
* Gefährdete Behälter aus geschützter Position mit Wasser kühlen.
 |
| ERSTE HILFE (Ersthelfer: siehe Aushang) |
|  |

|  |
| --- |
| **Nach Einatmen:** Person Frischluft zuführen und bei Beschwerden Arzt konsultieren.**Nach Augenkontakt:**10 Minuten mit Wasser gründlich spülen, falls nötig,  |
| steril abdecken und Arzt konsultieren. |
|  |

 |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | * Produkt verdampft sehr schnell und darf nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
* Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser, als auch in Gruben, Keller und Boden verhindern.
* **Entsorgung:** Leere Behälter an den Lieferanten zurückgeben.
 |