|  |  |
| --- | --- |
| Betriebsanweisung | Datum: *06/21* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firma:**  **Bereich:** Greenkeeping/ Haustechnik  **Tätigkeit:** Werkstatt/ Außenbereich | | **Datum:** |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG | | |
|  | Propan Gas | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | |
| hochentzündlich | * Hochentzündlich. * Wiederholte oder langanhaltende Umgang kann zu Übelkeit, * Benommenheit, Kopfschmerzen führen. * Gefahr von Erfrierungen durch flüssiges Produkt. | |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | |
|  | |  |  | | --- | --- | |  |  | | * Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | | * Hautkontakt vermeiden | | * Von Zündquellen fernhalten. | | * Schutzbrille oder Gesichtsschutz bei Spritzgefahr verwenden. |   Notruf: | |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL | | |
|  | * Das Produkt ist brennbar. Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. * Löschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde zum Löschen verwenden. * Nicht mit scharfem Wasserstrahl löschen. * Gefährdete Behälter aus geschützter Position mit Wasser kühlen. | |
| ERSTE HILFE (Ersthelfer: siehe Aushang) | | |
|  | |  | | --- | | **Nach Einatmen:**  Person Frischluft zuführen und bei Beschwerden Arzt konsultieren.  **Nach Augenkontakt:**  10 Minuten mit Wasser gründlich spülen, falls nötig, | | steril abdecken und Arzt konsultieren. | |  | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | |
|  | * Produkt verdampft sehr schnell und darf nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen. * Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. * Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser, als auch in Gruben, Keller und Boden verhindern. * **Entsorgung:** Leere Behälter an den Lieferanten zurückgeben. | |