|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Firma:** | **Betriebsanweisung** | **Datum: 15.06.21** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Arbeitsbereich: Greenkeeping, Maschinenführung** | **Tätigkeit: Arbeiten im Freien und in der Werkstatt**  | **Unterschrift:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **BEZEICHNUNG** |   |
|   | **Elektrische Handwerkzeuge** |   |
|   |   |
|   | Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit elektrischen Handwerkzeugen |   |
|   | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |   |
|   |  | ▪ Gefahren durch elektrischen Stromschlag!▪ Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug oder Werkstück!▪ Gefahren durch Erfassung von Kleidung und Haaren!▪ Gefahren durch Lärm!▪ Gefahren durch Hand-Arm-Vibrationen! |  |   |
|   | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |   |
|   |  | **Gehörschutz:****Augenschutz:****Körperschutz:****Fußschutz:** | Gehörschutz bei Arbeiten über 80dB(A) tragen!Schutzbrille tragen!Geeignete enganliegende Arbeitskleidung tragenSicherheitsschuhe benutzen! |  |   |
| **Verhaltensweise:**▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!▪ Beim Werkzeugwechsel: Netzstecker ziehen!▪ Nur zugelassene Werkzeuge in elektrischen Handwerkzeugen benutzen!▪ Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden!▪ Anschlussleitungen vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen!▪ Schutzeinrichtungen vor Gebrauch auf Vollständigkeit und Funktion überprüfen!▪ Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren!▪ Elektrische Handwerkzeuge bei sicherem Stand und mit beiden Händen führen!▪ Elektrische Handwerkzeuge nur über mit FI-Schalter (30mA) abgesichertes Stromnetz benutzen!▪ Bei langen Haaren: Haarnetz benutzen!▪ Bei der Benutzung von Bohrmaschinen keine Handschuhe verwenden! |
|   | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |   |
|   |  | ▪ Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen!▪ Schäden an elektrischen Leitungen und Bauteilen von Fachkraft instand setzen lassen!  |  |   |
|   | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** |   |
|   |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!Rettungswagen/Arzt rufen!Vorgesetzten benachrichtigen!Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |   |
|   | **INSTANDHALTUNG** |   |
|   |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!▪ Elektrische Handgeräte sind jährlich auf ordnungsgemäßen Zustand von einer Elektrofachkraft  zu prüfen (Prüfbuch führen)! |  |   |
|  | **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG** |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!▪ Ggf. arbeitsrechtliche Folgen |  |  |
|   |       |  |