|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** *Gerüste und fahrbare Arbeitsbühnen***1. Anwendungsbereich** |
| **Betrieb:****Arbeitsbereich: Haustechnik, Lager, Werkstatt** |

|  |
| --- |
| **1. Anwendungsbereich** |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Gerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen. |  |
| **2. Gefahren für Mensch und Umwelt** |
|  | * Bei unsachgemäßem Handhaben, Aufstellen von Gerüsten bei starken Wind besteht die Gefahr von Absturz von Gerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen.
 |  |
| **3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|  | * Arbeitsplätze auf Gerüsten nur über dafür vorgesehene Zugänge betreten oder verlassen
* Nicht auf Gerüstbeläge abspringen oder abwerfen.
* Ab 1m Arbeitshöhe, bei Bauarbeiten ab 2m, dreiteiliger Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett
* Bei Arbeitsplätzen an und über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann, z.B. Silo, immer Absturzsicherungen anlegen
* Nach außergewöhnlichen Einwirkungen (z.B. Sturm) Gerüst überprüfen.
* Fahrbare Arbeitsbühnen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern
* Während des Verfahrens keine Personen auf fahrbaren Arbeitsbühnen
* Aufbau ausschließlich durch Fachfirmen
* Fahrbare Arbeitsbühnen mittels Aufbau- und Gebrauchsanweisung aufbauen und benutzen.
* Feste Gerüste erst nach schriftlicher Freigabe durch Ersteller (Gerüstbauer) betreten
 |  |
| **4. Verhalten bei Störungen** |
|  | * Bei festgestellten Mängeln Arbeiten unverzüglich einstellen
* Gerüst gegen Benutzung sichern, und den nächsten Vorgesetzten benachrichtigen
 |  |
| **5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe** |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
 |  |
| **6. Instandhaltung; Entsorgung** |
|  | * Arbeitsverantwortlicher überprüft Gerüst arbeitstäglich vor Benutzung auf augenfällige Mängel und gibt es zur Benutzung frei.
* Werden Mängel festgestellt, sind diese dem Gerüstersteller anzuzeigen.
* Gerüst darf bis zu deren Beseitigung nicht benutzt werden.
* Gerüst darf nur vom Gerüstersteller verändert werden.
 |  |

Datum: